OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

............................................................................................................................Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

............................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): ................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ..................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnego2): ...............................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu3): .........................................................................................
Ilość wyrobów4): ....................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ....................................................................
	Grupa/ nr
	Rodzaj i stan wyrobu


	Punkty


	Ocena



	1
	2
	3
	4

	I
	 Sposób zastosowania azbestu
	 
	 

	1
	 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 
	 30
	 

	2
	 Tynk zawierający azbest
	 30
	 

	3
	 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) 
	 25
	 

	4
	 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 
	 10
	 

	II
	 Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
	 
	 

	5
	 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
	 60
	 

	6


	 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien
	 30


	

	7


	 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
	 15


	

	8
	 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
	 0
	 

	III
	 Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
	 
	 

	9
	 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
	 30
	 

	10
	 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 
	 15
	 

	11
	 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	 10
	 

	12
	 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
	 10
	 

	13
	 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	 0
	 

	IV

	 Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
	
	

	14
	 Bezpośrednio w pomieszczeniu
	 30
	 

	15
	 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	 25
	 

	16
	 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 
	 25
	 

	17
	 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 
	 20
	 

	18
	 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 
	 10
	 

	19


	 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	 5


	

	20


	 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) 
	 0


	

	V

	 Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej
	
	

	21
	 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
	 40
	 

	22
	 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 
	 30
	 

	23
	 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 
	 15
	 

	24
	 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 
	 5
	 

	25


	 Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) 
	 0


	

	SUMA PUNKTÓW OCENY
	 

	STOPIEŃ PILNOŚCI
	 


Stopień pilności I od 120 punktów wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....................................................
.................................................

Oceniający (nazwisko i imię)
      Właściciel/Zarządca (podpis)

....................................................
................................................

(miejscowość, data)
(adres lub pieczęć z adresem)

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Objaśnienia:
1)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)
Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-
rury i złącza azbestowo-cementowe,

-
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-
szczeliwa azbestowe,

-
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-
papier, tektura,

-
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)
Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)
Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

OZNAKOWANIA WYROBÓW, ODPADÓW I OPAKOWAŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST, A TAKŻE MIEJSC ICH WYSTĘPOWANIA

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

a)    oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

b)    oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle,

c)    jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

wzór oznakowania
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Niniejszy formularz nie jest drukiem obowiązującym, ma jedynie charakter informacyjny

i pomocniczy, ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

